#delay/echo

Preamp: -1.5 dB
Copy: LV=L RV=R
Channel: LV RV
Filter  1: ON  PEQ      Fc   22.0 Hz  Gain -15.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  2: ON  PEQ      Fc   31.0 Hz  Gain -15.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  3: ON  PEQ      Fc   44.0 Hz  Gain -13.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  4: ON  PEQ      Fc   62.0 Hz  Gain -10.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  5: ON  PEQ      Fc   88.0 Hz  Gain  -7.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  6: ON  PEQ      Fc    124 Hz  Gain  -5.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  7: ON  PEQ      Fc    176 Hz  Gain  -3.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  8: ON  PEQ      Fc    250 Hz  Gain  -1.00 dB  BW Oct 02.000
Filter 19: ON  PEQ      Fc 11,300 Hz  Gain  -5.00 dB  BW Oct 02.000
Filter 20: ON  PEQ      Fc 16,000 Hz  Gain -10.00 dB  BW Oct 02.000

# tap = 16
Copy: LD1=LV RD1=RV
Copy: LD2=LV RD2=RV
Copy: LD3=LV RD3=RV
Copy: LD4=LV RD4=RV
Copy: LD5=LV RD5=RV
Copy: LD6=LV RD6=RV
Copy: LD7=LV RD7=RV
Copy: LD8=LV RD8=RV
Copy: LD9=LV RD9=RV
Copy: LD10=LV RD10=RV
Copy: LD11=LV RD11=RV
Copy: LD12=LV RD12=RV
Copy: LD13=LV RD13=RV
Copy: LD14=LV RD14=RV
Copy: LD15=LV RD15=RV
Copy: LD16=LV RD16=RV

# delay
Channel: LD1 RD1
Delay: 00000.100 ms
Channel: LD2 RD2
Delay: 00003.600 ms
Channel: LD3 RD3
Delay: 00007.100 ms
Channel: LD4 RD4
Delay: 00010.600 ms
Channel: LD5 RD5
Delay: 00014.100 ms
Channel: LD6 RD6
Delay: 00017.600 ms
Channel: LD7 RD7
Delay: 00021.100 ms
Channel: LD8 RD8
Delay: 00024.600 ms
Channel: LD9 RD9
Delay: 00028.100 ms
Channel: LD10 RD10
Delay: 00031.600 ms
Channel: LD11 RD11
Delay: 00035.100 ms
Channel: LD12 RD12
Delay: 00038.600 ms
Channel: LD13 RD13
Delay: 00042.100 ms
Channel: LD14 RD14
Delay: 00045.600 ms
Channel: LD15 RD15
Delay: 00049.100 ms
Channel: LD16 RD16
Delay: 00052.600 ms

# echo
Copy: L=1*L+0.74*LD1 R=1*R+0*RD1
Copy: L=1*L+0*LD2 R=1*R+0.74*RD2
Copy: L=1*L+0.74*LD3 R=1*R+0*RD3
Copy: L=1*L+0*LD4 R=1*R+0.74*RD4
Copy: L=1*L+0.74*LD5 R=1*R+0*RD5
Copy: L=1*L+0*LD6 R=1*R+0.74*RD6
Copy: L=1*L+0.74*LD7 R=1*R+0*RD7
Copy: L=1*L+0*LD8 R=1*R+0.74*RD8
Copy: L=1*L+0.74*LD9 R=1*R+0*RD9
Copy: L=1*L+0*LD10 R=1*R+0.74*RD10
Copy: L=1*L+0.74*LD11 R=1*R+0*RD11
Copy: L=1*L+0*LD12 R=1*R+0.74*RD12
Copy: L=1*L+0.74*LD13 R=1*R+0*RD13
Copy: L=1*L+0*LD14 R=1*R+0.74*RD14
Copy: L=1*L+0.74*LD15 R=1*R+0*RD15
Copy: L=1*L+0*LD16 R=1*R+0.74*RD16

# end
# decay = 5,103500
# gain = 7400
# damp = -25000,0
# pan = 100_0,0_100,100_0,0_100,100_0,0_100,100_0,0_100,100_0,0_100,100_0,0_100,100_0,0_100,100_0,0_100,
