#delay/echo

Preamp: 0 dB
Copy: LV=L RV=R
Channel: LV RV
Filter  1: ON  PEQ      Fc   22.0 Hz  Gain -15.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  2: ON  PEQ      Fc   31.0 Hz  Gain -15.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  3: ON  PEQ      Fc   44.0 Hz  Gain -13.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  4: ON  PEQ      Fc   62.0 Hz  Gain -10.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  5: ON  PEQ      Fc   88.0 Hz  Gain  -7.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  6: ON  PEQ      Fc    124 Hz  Gain  -5.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  7: ON  PEQ      Fc    176 Hz  Gain  -3.00 dB  BW Oct 02.000
Filter  8: ON  PEQ      Fc    250 Hz  Gain  -1.00 dB  BW Oct 02.000
Filter 19: ON  PEQ      Fc 11,300 Hz  Gain  -5.00 dB  BW Oct 02.000
Filter 20: ON  PEQ      Fc 16,000 Hz  Gain -10.00 dB  BW Oct 02.000

# tap = 16
Copy: LD1=LV RD1=RV
Copy: LD2=LV RD2=RV
Copy: LD3=LV RD3=RV
Copy: LD4=LV RD4=RV
Copy: LD5=LV RD5=RV
Copy: LD6=LV RD6=RV
Copy: LD7=LV RD7=RV
Copy: LD8=LV RD8=RV
Copy: LD9=LV RD9=RV
Copy: LD10=LV RD10=RV
Copy: LD11=LV RD11=RV
Copy: LD12=LV RD12=RV
Copy: LD13=LV RD13=RV
Copy: LD14=LV RD14=RV
Copy: LD15=LV RD15=RV
Copy: LD16=LV RD16=RV

# delay
Channel: LD1 RD1
Delay: 00100.000 ms
Channel: LD2 RD2
Delay: 00109.300 ms
Channel: LD3 RD3
Delay: 00118.600 ms
Channel: LD4 RD4
Delay: 00127.900 ms
Channel: LD5 RD5
Delay: 00137.200 ms
Channel: LD6 RD6
Delay: 00146.500 ms
Channel: LD7 RD7
Delay: 00155.800 ms
Channel: LD8 RD8
Delay: 00165.100 ms
Channel: LD9 RD9
Delay: 00174.400 ms
Channel: LD10 RD10
Delay: 00183.700 ms
Channel: LD11 RD11
Delay: 00193.000 ms
Channel: LD12 RD12
Delay: 00202.300 ms
Channel: LD13 RD13
Delay: 00211.600 ms
Channel: LD14 RD14
Delay: 00220.900 ms
Channel: LD15 RD15
Delay: 00230.200 ms
Channel: LD16 RD16
Delay: 00239.500 ms

# echo
Copy: L=1*L+0*LD1 R=1*R+0.4*RD1
Copy: L=1*L+0.3878*LD2 R=1*R+0*RD2
Copy: L=1*L+0*LD3 R=1*R+0.3642*RD3
Copy: L=1*L+-0.331*LD4 R=1*R+0*RD4
Copy: L=1*L+0*LD5 R=1*R+0.2908*RD5
Copy: L=1*L+0.2466*LD6 R=1*R+0*RD6
Copy: L=1*L+0*LD7 R=1*R+-0.2017*RD7
Copy: L=1*L+-0.1588*LD8 R=1*R+0*RD8
Copy: L=1*L+0*LD9 R=1*R+0.1202*RD9
Copy: L=1*L+0.0873*LD10 R=1*R+0*RD10
Copy: L=1*L+0*LD11 R=1*R+-0.0608*RD11
Copy: L=1*L+0.0404*LD12 R=1*R+0*RD12
Copy: L=1*L+0*LD13 R=1*R+0.0257*RD13
Copy: L=1*L+0.0155*LD14 R=1*R+0*RD14
Copy: L=1*L+0*LD15 R=1*R+0.0089*RD15
Copy: L=1*L+0.0048*LD16 R=1*R+0*RD16

# end
# decay = 5,109300
# gain = 4000
# damp = -15279,0
# pan = 0_100,100_0,0_100,-100_0,0_100,100_0,0_-100,-100_0,0_100,100_0,0_-100,100_0,0_100,100_0,0_100,100_0,
